F是tension字段的值。

F0是同一个设备的近三天的tension的最小值

b是需要计算的覆冰厚度

D是对应的线路的导线直径